VPN

Client vpn:

WG0 nastavuju IP (virtuální)

ETH0 prostě něco

Server vpn:

WG0 nastavuju ip

Dvě virtuální síťovky a musí být na stjené podsíti. Musí se nastavit routing. Do tunelu nasměruju celý síťový provoz.

OpenVPN – může posílat udp I tcp, TLS Transport Layer Security (obecná šifrovací vrstva šifrovaný kanál využíva https nebo ssh), komplexní;8

WiredGuard – umí pouze udp, mnohemjednodužší, je to v jádře linuxu